
原始相位信息


相位时长

相位展示图：一共4个方向，排列顺序为北、西、南、东。

车道数：北6车道6出向、西3车道6出向、南6车道7出向、东3车道6出向



信号灯控制时长：




车道和检测器排列顺序：

按照北西南东的旋转顺序，每个方向最外侧第一条lane的编号是0.

70\*5,70+14, 70\*3,70+14, 70\*6, 70\*3

70\*5,70+14,70\*2,70+14,70\*4,(70+14)\*2,70\*2,70+14



gneE9 e2det\_gneE9\_0

gneE9 e2det\_gneE9\_1

gneE9 e2det\_gneE9\_2

gneE9 e2det\_gneE9\_3

gneE9 e2det\_gneE9\_4

gneE9 e2det\_gneE9\_5

gneE102 e2det\_gneE102\_0

gneE102 e2det\_gneE102\_1

gneE102 e2det\_gneE102\_2

gneE103 e2det\_gneE103\_0

gneE103 e2det\_gneE103\_1

gneE103 e2det\_gneE103\_2

gneE103 e2det\_gneE103\_3

gneE103 e2det\_gneE103\_4

gneE103 e2det\_gneE103\_5

gneE6 e2det\_gneE6\_0

gneE6 e2det\_gneE6\_1

gneE6 e2det\_gneE6\_2